# Base nationale de données topographiques (BNDT)
105G08

1. Information d'identification
2. Information sur la qualité des données
3. Information sur l'organisation des données spatiales
4. Information de référence spatiale
5. Information sur l'entité et l'attribut
6. Information de distribution
7. Information de référence sur les métadonnées

## Information d'identification

Citation:
  Information de citation:
    Créateur:
      Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
    Date de publication:
      2005-06-03
    Titre:
      105G08
    Édition:
      2.4
    Forme de présentation de données géospatiales:
      Données numériques vectorielles
    Information sur la série:
      Nom de la série:
        Base nationale de données topographiques (BNDT)
      Identification du numéro:
        3.1
    Information de publication:
      Lieu de publication:
        Sherbrooke, Québec, Canada
      Éditeur:
        Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
    Autres détails de citation:
      Français
    Lien en direct:
      http://www.GeoGratis.gc.ca

Description:
  Résumé:
    La Base nationale de données topographiques (BNDT) est composée de données numériques vectorielles qui couvrent l'ensemble du territoire canadien. En numérisant et en structurant des milliers de cartes topographiques, Géomatique Canada a conçu un produit homogène et complet, fort utile dans une multitude de secteurs d'activités. La BNDT comprend des éléments comme les cours d'eau, les zones urbaines, les réseaux ferroviaire et routier, la végétation et le relief.
    La BNDT utilise comme unité organisationnelle le découpage régulier du Système national de référence cartographique (SNRC), lui-même basé sur le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Chaque fichier (jeu de données) représente une unité du SNRC à l'échelle de 1/50 000. Les données numériques sont représentées par des points, des lignes et des surfaces.
    L'équidistance des courbes de niveau pour ce jeu de données est 20 mètres.
  But:
    L'intégrité géométrique des données de la BNDT (fermeture mathématique, segmentation, partage entre entités, connexion) permet de créer des cartes thématiques et de servir de base aux applications de type SIG (systèmes d'information géographique). Elles peuvent également servir à l'élaboration de cartes thématiques.
  Information supplémentaire:
    Depuis février 2008, ce produit n'est plus sujet au processus de traitement des anomalies.

Période de temps du contenu:
  Information sur la période de temps:
    Plusieurs dates et temps:
      Date de début:
        1967-01-01
      Date de fin:
        1989-01-01
  Référence à l'actualité:
    Condition au sol

État:
  Progrès:
    Complet
  Fréquence de mise à jour et d'actualisation:
    Au besoin

Domaine spatial:
  Coordonnées de délimitation:
    Coordonnée de délimitation Ouest:
      -130.5
    Coordonnée de délimitation Est:
      -130
    Coordonnée de délimitation Nord:
      61.5
    Coordonnée de délimitation Sud:
      61.25

Mots-clés:
  Thème:
    Thésaurus de mots-clés du thème:
      Aucun
    Mot-clé du thème:
      CHEMINS
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > SURFACE TERRESTRE > UTILISATION/COUVERTURE DES TERRES
    Mot-clé du thème:
      RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > HYDROSPHÈRE > EAU DE SURFACE > LACS
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > SURFACE TERRESTRE > TOPOGRAPHIE > ÉLÉVATION TERRAIN
    Mot-clé du thème:
      SOLS SATURÉS
    Mot-clé du thème:
      VÉGÉTATION
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > BIOSPHÈRE > VÉGÉTATION > COUVERTURE VÉGÉTALE
    Mot-clé du thème:
      AIRES DÉSIGNÉES
    Mot-clé du thème:
      RELIEF ET FORMES
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > ASPECTS HUMAINS > INFRASTRUCTURE > BÂTIMENTS
    Mot-clé du thème:
      CONSTRUCTIONS
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > HYDROSPHÈRE > EAU DE SURFACE > RIVIÈRES/COURS D'EAU
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > ASPECTS HUMAINS > INFRASTRUCTURE > ÉLECTRICITÉ
    Mot-clé du thème:
      HYPSOGRAPHIE
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > SURFACE TERRESTRE > TOPOGRAPHIE > COURBES DE NIVEAU
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > ASPECTS HUMAINS > INFRASTRUCTURE > TRANSPORT
    Mot-clé du thème:
      RÉSEAU ROUTIER
    Mot-clé du thème:
      RÉSEAU FERROVIAIRE
    Mot-clé du thème:
      HYDROGRAPHIE
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > ASPECTS HUMAINS > INFRASTRUCTURE > PIPELINES
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > ASPECTS HUMAINS > INFRASTRUCTURE > COMMUNICATIONS
    Mot-clé du thème:
      TOPONYMIE
  Lieu:
    Thésaurus de mots-clés de lieu:
      CEONET
    Mot-clé de lieu:
      105G08
    Mot-clé de lieu:
      Continent > Amérique du Nord > Canada > Territoire du Yukon
    Mot-clé de lieu:
      WOLVERINE LAKE

Contraintes d'accès:
  Aucune

Contraintes d'utilisation:
  L'utilisation des données est soumise aux conditions énoncées dans l'Accord de licence d'utilisation sans restriction de données numériques de GéoGratis.

Point de Contact:
  Information sur le contact:
    Organisation contact primaire:
      Organisation contact:
        Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
      Personne contact:
        Équipe de soutien aux usagers
    Adresse du contact:
      Type d'adresse:
        Adresse postale et physique
      Adresse:
        2144, rue King Ouest, bureau 010
      Ville:
        Sherbrooke
      État ou province:
        Québec
      Code postal:
        J1J 2E8
      Pays:
        Canada
    Numéro de téléphone du contact:
      +01-819-564-4857 / 1-800-661-2638 (Gratuit : Canada et États-Unis)
    Télécopieur du contact:
      +01-819-564-5698
    Courriel du contact:
      geoginfo@nrcan.gc.ca
    Heures de service:
      8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 HNE

Crédit pour l'ensemble des données:
  Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique

Retour au haut

## Information sur la qualité des données

Rapport de cohérence logique:
  Les données sont exemptes de toute incohérence de nature spatiale, telles que dépassement, espacement ou erreur de fermeture de surface. Pour assurer cette caractéristique, deux relations sont définies : la relation de connexion et la relation de partage.

Rapport de complétude:
  En général, les données correspondant aux cartes qui dérogent au découpage régulier du SNRC à l'échelle de 1/50 000 sont séparées et placées dans leur jeu de données respectif. Dans les cas où la frontière internationale traverse le territoire, cette frontière devient une des limites du territoire. La BNDT ne conserve aucune donnée à l'extérieur du territoire canadien, et ce, même si la frontière passe par le centre d'une rivière. Les données en bordure de la frontière internationale provenant des cartes qui font l'objet d'une extension (crevé), celles qui se retrouvent dans un nouveau territoire à cause d'un changement de surface de référence et quelques cas spéciaux peuvent déroger au découpage régulier et être intégrées dans un territoire spécial au découpage irrégulier.

Précision d'alignement:
  Précision d'alignement horizontal:
    Rapport sur la précision d'alignement horizontal:
      La précision des données d'une occurrence d'entité est l'écart entre la position de sa représentation géométrique et sa position réelle mesurée sur le terrain par rapport au canevas géodésique. L'évaluation de la précision planimétrique du jeu de données BNDT peut varier d'une occurrence d'entité à une autre.
      La valeur maximale de la précision planimétrique de l'ensemble des sources composant le jeu de données est indiquée lorsqu'elle est disponible.
    Évaluation quantitative de la précision d'alignement horizontal:
      Valeur de précision d'alignement horizontal:
        30
      Explication de la précision d'alignement horizontal:
        Précision circulaire cartographique normalisée (PCCN), en mètres.
  Précision d'alignement vertical:
    Rapport sur la précision d'alignement vertical:
      La précision altimétrique de la source des données est indiquée lorsque disponible. Elle est exprimée selon la précision linéaire cartographique normalisée (PLCN) dans la même unité de mesure que les données BNDT, obtenue comme suit :
      Précision linéaire cartographique normalisée : PLCN = 1.6449 σ z
      σ z = écart-type de l'élévation.
      La valeur maximale de la précision altimétrique de l'ensemble des sources composant le jeu de données est indiquée lorsqu'elle est disponible.
    Évaluation quantitative de la précision d'alignement vertical:
      Valeur de la précision d'alignement vertical:
        10
      Explication de la précision d'alignement vertical:
        Précision linéaire cartographique (PLCN), en mètres.

Lignage:
  Information sur la source:
    Citation de la source:
      Information de citation:
        Créateur:
          Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
        Date de publication:
          1984
        Titre:
          105G08
        Édition:
          1.0
        Information sur la série:
          Nom de la série:
            Cartes du système national de référence cartographique du Canada
          Identification du numéro:
            Carte monochrome
    Dénominateur de l'échelle de la source:
      50000
    Type de média de la source:
      Papier
    Période de temps du contenu de la source:
      Information sur la période de temps:
        Plusieurs dates et temps:
          Date de début:
            1967
          Date de fin:
            1967
      Référence à l'actualité de la source:
        Condition au sol
    Citation abrégée de la source:
      CARTE-105G08-1.0
    Contribution de la source:
      Acquisition complète des entités par balayage (matériel reprographique).
  Information sur la source:
    Citation de la source:
      Information de citation:
        Créateur:
          Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Commission de toponymie du Canada
        Date de publication:
          1995
        Titre:
          YT
        Édition:
          1995
        Information sur la série:
          Nom de la série:
            Base de données toponymiques du Canada
          Identification du numéro:
            1995
    Type de média de la source:
      Disque
    Période de temps du contenu de la source:
      Information sur la période de temps:
        Plusieurs dates et temps:
          Date de début:
            1967
          Date de fin:
            1967
      Référence à l'actualité de la source:
        Inconnue
    Citation abrégée de la source:
      BDTC-YT-1995
    Contribution de la source:
      Acquisition de la toponymie (base de données numériques et carte papier).
  Information sur la source:
    Citation de la source:
      Information de citation:
        Créateur:
          Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
        Date de publication:
          Inconnue
        Titre:
          TM-MSS
        Information sur la série:
          Nom de la série:
            Imagerie Landsat 7 orthorectifiée du Canada
          Identification du numéro:
            Inconnue
    Type de média de la source:
      Disque
    Période de temps du contenu de la source:
      Information sur la période de temps:
        Plusieurs dates et temps:
          Date de début:
            1989
          Date de fin:
            1989
      Référence à l'actualité de la source:
        Condition au sol
    Citation abrégée de la source:
      LANDSAT-TM-MSS-57-17
    Contribution de la source:
      Confirmation partielle du contenu (image satellite).
  Étape du processus:
    Description du processus:
      Acquisition complète des entités par balayage. Acquisition de la toponymie. Confirmation partielle du contenu.
    Date du processus:
      1998-04-03

Retour au haut

## Information sur l'organisation des données spatiales

Méthode de référence spatiale directe:
  Vecteur

Retour au haut

## Information de référence spatiale

Définition du système de coordonnées horizontales:
  Géographique:
    Résolution en latitude:
      0.0000001
    Résolution en longitude:
      0.0000001
    Unités des coordonnées géographiques:
      Degrés décimaux
  Modèle géodésique:
    Nom du système de référence:
      Système de référence nord-américain de 1983
    Nom de l'ellipsoïde:
      Système de référence géodésique de 1980
    Demi-grand axe:
      6378137
    Dénominateur du rapport d'aplatissement:
      298.257222101

Définition du système de coordonnées verticales:
  Définition du système altimétrique:
    Nom du plan de référence altimétrique:
      SRAGC28 (Système de référence altimétrique géodésique du Canada de 1928)
    Résolution en altitude:
      1
    Unités de distance de l'altitude:
      Mètres
    Méthode de codage de l'altitude:
      Valeurs des attributs

Retour au haut

## Information sur l'entité et l'attribut

Description sommaire:
  Sommaire des entités et des attributs:
    Les entités et les attributs sont décrits en détails dans le Dictionnaire des données de la BNDT (édition 3.1).
  Citation détaillée sur l'entité et l'attribut:
    Normes et spécifications de la Base nationale de données topographiques (édition 3.1)

Retour au haut

## Information de distribution

Distributeur:
  Information sur le contact:
    Organisation contact primaire:
      Organisation contact:
        Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
      Personne contact:
        Équipe de soutien aux usagers
    Adresse du contact:
      Type d'adresse:
        Adresse postale et physique
      Adresse:
        2144, rue King Ouest, bureau 010
      Ville:
        Sherbrooke
      État ou province:
        Québec
      Code postal:
        J1J 2E8
      Pays:
        Canada
    Numéro de téléphone du contact:
      +01-819-564-4857 / 1-800-661-2638 (Gratuit : Canada et États-Unis)
    Télécopieur du contact:
      +01-819-564-5698
    Courriel du contact:
      geoginfo@nrcan.gc.ca
    Heures de service:
      8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 HNE

Responsabilité de distribution:
  L'utilisation des données est soumise aux conditions énoncées dans l'Accord de licence d'utilisation sans restriction de données numériques de GéoGratis.

Processus de commande standard:
  Forme numérique:
    Information de transfert numérique:
      Nom du format:
        SHAPE
      Technique de décompression des fichiers:
        Données compressées en fichier ZIP
    Option de transfert numérique:
      Option en ligne:
        Information sur l'ordinateur du contact:
          Adresse réseau:
            Nom de la ressource réseau:
              Site FTP
  Frais:
    Gratuit
  Instructions pour commander:
    http://www.GeoGratis.gc.ca

Retour au haut

## Information de référence sur les métadonnées

Date des métadonnées:
  2008-09-17

Contact pour les métadonnées:
  Information sur le contact:
    Organisation contact primaire:
      Organisation contact:
        Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
      Personne contact:
        Équipe de soutien aux usagers
    Adresse du contact:
      Type d'adresse:
        Adresse postale et physique
      Adresse:
        2144, rue King Ouest, bureau 010
      Ville:
        Sherbrooke
      État ou province:
        Québec
      Code postal:
        J1J 2E8
      Pays:
        Canada
    Numéro de téléphone du contact:
      +01-819-564-4857 / 1-800-661-2638 (Gratuit : Canada et États-Unis)
    Télécopieur du contact:
      +01-819-564-5698
    Courriel du contact:
      geoginfo@nrcan.gc.ca
    Heures de service:
      8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 HNE

Nom des normes utilisées pour les métadonnées:
  Norme du contenu des métadonnées géospatiales numériques du FGDC

Version des normes des métadonnées:
  FGDC-STD-001-1998

Contraintes d'utilisation des métadonnées:
  Seul le fichier de métadonnées XML en version anglaise est valide selon le schéma XML (W3C) tel que défini par le FGDC (Federal Geographic Data Committee) (http://www.fgdc.gov). La version française du fichier de métadonnées XML ne respecte pas les domaines de valeurs, disponibles uniquement en anglais, de certains champs et n'existe donc que pour la présentation des informations.
  L'usager doit s'assurer de valider les métadonnées en utilisant le schéma XML du FGDC avec la version anglaise des métadonnées XML.