# Données numériques d'élévation du Canada, niveau 1 (DNEC1)
116B04

1. Information d'identification
2. Information sur la qualité des données
3. Information sur l'organisation des données spatiales
4. Information de référence spatiale
5. Information sur l'entité et l'attribut
6. Information de distribution
7. Information de référence sur les métadonnées

## Information d'identification

Citation:
  Information de citation:
    Créateur:
      Yukon Environment Information Management and Technology - Gouvernement du Yukon - Whitehorse
    Date de publication:
      2005-04-01
    Titre:
      116B04
    Édition:
      Jeu de données : 1.0 Métadonnées : 2
    Forme de présentation de données géospatiales:
      Données numériques matricielles
    Information sur la série:
      Nom de la série:
        Données numériques d'élévation du Canada, niveau 1 (DNEC1)
      Identification du numéro:
        Aucune
    Information de publication:
      Lieu de publication:
        Sherbrooke, Québec, Canada
      Éditeur:
        Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
    Autres détails de citation:
      Français, GéoBase
    Lien en direct:
      http://www.GeoBase.ca

Description:
  Résumé:
    Le Centre d'information topographique (CIT) produit les DNEC de concert avec des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec le secteur privé.
    Les DNEC consistent en un tableau ordonné de valeurs d'élévation au sol ou de surface (enregistrées en mètres) interpolées à des points régulièrement espacés. Les données sources numériques des DNEC peuvent être extraites des éléments hypsographiques et hydrographiques de la Base nationale de données topographiques (BNDT) aux échelles de 1/50 000 et 1/250 000, ou de la Base de données géospatiales (BDG), ou de données de position, à diverses échelles, acquises des provinces et territoires ou d'imageries de télédétection.
  But:
    Les DNEC jouent le même rôle que les courbes de niveau et la représentation du relief par estompage sur les cartes de papier traditionnelles.
    Les DNEC servent de données primaires clés dans toute une gamme d'applications critiques pour le développement durable.
    Ces applications englobent notamment les évaluations des incidences environnementales et écologiques, les analyses de l'écoulement et de la qualité de l'eau, les études sur le changement climatique, la planification de la régénération des forêts et l'étude des habitats fauniques. Les DNEC peuvent, en outre, servir à la génération de représentations graphiques tridimensionnelles montrant la pente du terrain, de profils et de lignes de visée. Parmi les applications non graphiques qu'elles permettent, mentionnons les calculs du géoïde, la modélisation du terrain, les simulations de crues et des études dans le domaine des télécommunications.
  Information supplémentaire:
    Élévation (Z) minimale : 319 mètres
    Élévation (Z) maximale : 1259 mètres
    Type d'élévation : au sol

Période de temps du contenu:
  Information sur la période de temps:
    Plusieurs dates et temps:
      Date de début:
        1989-01-01
      Date de fin:
        1989-01-01
  Référence à l'actualité:
    Condition au sol et/ou production

État:
  Progrès:
    Complet
  Fréquence de mise à jour et d'actualisation:
    Au besoin

Domaine spatial:
  Coordonnées de délimitation:
    Coordonnée de délimitation Ouest:
      -140
    Coordonnée de délimitation Est:
      -139.5
    Coordonnée de délimitation Nord:
      64.25
    Coordonnée de délimitation Sud:
      64

Mots-clés:
  Thème:
    Thésaurus de mots-clés du thème:
      GCMD
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > SURFACE TERRESTRE > TOPOGRAPHIE > COURBES DE NIVEAU
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > SURFACE TERRESTRE > TOPOGRAPHIE > EFFETS TOPOGRAPHIQUES
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > SURFACE TERRESTRE > TOPOGRAPHIE > ÉLÉVATION TERRAIN > MNE
    Mot-clé du thème:
      SCIENCES DE LA TERRE > SURFACE TERRESTRE > TOPOGRAPHIE > RELIEF > MNE
    Mot-clé du thème:
      ÉLÉVATION
    Mot-clé du thème:
      MNE
    Mot-clé du thème:
      MNT
  Lieu:
    Thésaurus de mots-clés de lieu:
      CEONET
    Mot-clé de lieu:
      Continent > Amérique du Nord > Canada > Territoire du Yukon
    Mot-clé de lieu:
      SWEDE CREEK
    Mot-clé de lieu:
      116B04

Contraintes d'accès:
  L'utilisation des données est soumise aux conditions énoncées dans l'Entente d'utilisation sans restriction de GéoBase (http://www.GeoBase.ca - dans la section Données).

Contraintes d'utilisation:
  L'utilisation des données est soumise aux conditions énoncées dans l'Entente d'utilisation sans restriction de GéoBase (http://www.GeoBase.ca - dans la section Données).

Point de Contact:
  Information sur le contact:
    Organisation contact primaire:
      Organisation contact:
        Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
      Personne contact:
        Soutien technique GéoBase
    Adresse du contact:
      Type d'adresse:
        Adresse postale et physique
      Adresse:
        2144, rue King Ouest, bureau 010
      Ville:
        Sherbrooke
      État ou province:
        Québec
      Code postal:
        J1J 2E8
      Pays:
        Canada
    Numéro de téléphone du contact:
      +01-819-564-4857 / 1-800-661-2638 (Gratuit : Canada et États-Unis)
    Télécopieur du contact:
      +01-819-564-5698
    Courriel du contact:
      SoutienGeoBase@RNCan.gc.ca
    Heures de service:
      8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 HNE

Crédit pour l'ensemble des données:
  Centre d'information topographique - Géomatique Canada

Retour au haut

## Information sur la qualité des données

Rapport de cohérence logique:
  Une valeur d'élévation de zéro mètre est attribuée au trait de côte, aux océans et aux estuaires au niveau moyen de la mer du Canada. Cependant les valeurs d'élévation du trait de côte, des océans et estuaires de la province de la Nouvelle-Écosse sont illustrées selon le niveau moyen des hautes eaux (NMHE), élévations qui varient à travers la province. Toutes les données NMHE sont en référence au Plan de référence des levés géodésiques du Canada de 1928 (CGVD28).
  Pour les DNEC produits à partir d'élévations au sol, les étendues d'eau sont des étendues naturelles présentant une élévation constante (lacs) ou une faible pente (cours d'eau). On attribue aux étendues d'eau leur élévation connue ou estimée. Les étendues d'eau (lacs) sont représentées plus planes et plus basses que le terrain avoisinant (une élévation par lac) et la rive doit être nettement perceptible. On attribue à une étendue d'eau dont l'élévation n'est pas connue une élévation interpolée dont la valeur est plus basse d'au moins un mètre de la valeur de la courbe de niveau qui en ceinture la rive. Le drainage (cours d'eau) doit être continu (sans interruption), présenter un écoulement constant de l'eau et des valeurs de z en ordre décroissant.
  Pour les DNEC produits à partir d'élévation de surface, les étendues d'eau pourraient ne pas avoir une élévation constante. Elles pourraient avoir une faible pente indiquant la direction du flot d'écoulement des eaux.
  Le processus de contrôle de la qualité des DNEC assure que les données sont lisses à l'intérieur du quadrillage et continues d'un noeud à l'autre, à l'exception des endroits de bris naturels tels que cours d'eau, falaises et cratères.

Rapport de complétude:
  Le contenu des jeux de données DNEC1 est constant étant donné que le nombre de points d'élévation par profil et que le nombre de profils par cellule sont constants pour tous les fichiers DNEC1 (1201 x 1201).

Précision d'alignement:
  Précision d'alignement horizontal:
    Rapport sur la précision d'alignement horizontal:
      L'évaluation de la précision est fonction de(s) source(s) de données utilisée(s) lors de la génération de la DNEC.
      Source de données : Base nationale de données topographiques.
      La précision planimétrique des données est exprimée selon la précision circulaire cartographique normalisée (PCCN) d'un élément topographique, obtenue comme suit :
      Écart circulaire normal :
      σc = 0.7071 √(σx² + σy²)
      σx = écart-type dans l'axe X
      σy = écart-type dans l'axe Y
      Précision circulaire cartographique normalisée : PCCN = 2.1460 σc.
    Évaluation quantitative de la précision d'alignement horizontal:
      Valeur de précision d'alignement horizontal:
        28
      Explication de la précision d'alignement horizontal:
        Précision circulaire cartographique normalisée (PCCN) pour les sources BNDT du Centre d'information topographique (en mètres).
  Précision d'alignement vertical:
    Rapport sur la précision d'alignement vertical:
      L'évaluation de la précision est fonction de(s) source(s) de données utilisée(s) lors de la génération de la DNEC.
      Source de données : Base nationale de données topographiques.
      La précision altimétrique de la donnée-source est exprimée selon la précision linéaire cartographique normalisée (PLCN) dans la même unité de mesure que celle des données BNDT, obtenue comme suit :
      Précision linéaire cartographique normalisée : PLCN = 1.6449 σz
      σz = écart-type de l'élévation.
    Évaluation quantitative de la précision d'alignement vertical:
      Valeur de la précision d'alignement vertical:
        -1
      Explication de la précision d'alignement vertical:
        La valeur «-1» est indiquée lorsque la précision altimétrique est inconnue.

Lignage:
  Information sur la source:
    Citation de la source:
      Information de citation:
        Créateur:
          Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
        Date de publication:
          2005-02-01
        Titre:
          Base nationale de données topographiques - 116B04-3.1
    Dénominateur de l'échelle de la source:
      50000
    Type de média de la source:
      Numérique
    Période de temps du contenu de la source:
      Information sur la période de temps:
        Plusieurs dates et temps:
          Date de début:
            1989-01-01
          Date de fin:
            1989-01-01
      Référence à l'actualité de la source:
        date de publication
    Citation abrégée de la source:
      BNDT - 116B04
    Contribution de la source:
      Les DNEC ont été compilées à partir des éléments hypsographiques et hydrographiques de la BNDT-source. Une attention particulière a été portée au sens d'écoulement des cours d'eau et à la planéité des plans d'eau pour assurer la cohérence des DNEC.
  Étape du processus:
    Description du processus:
      L'intégration des couches de la Base nationale de données topographiques (BNDT) à l'échelle de 1/50 000 qui ont subit une correction planimétrique, permet de créer une base de données topographiques continue et homogène pour le territoire du Yukon.Pour la production des DNEC, les données extraites comprennent les étendues d'eau, les cours d'eau, et les élévations (courbes de niveau, points côtés). Les étendues d'eau de la BNDT sont rattachées aux élévations obtenues à partir de cartes papier du Système national de référence cartographique (SNRC) à l'échelle de 1/50 000. Les cours d'eau sont codés pour indiquer le sens de leur écoulement vers l'aval. Pour chaque feuillet du SNRC à l'échelle de 1/50 000, les élévations, les cours d'eau et les vecteurs d'étendues d'eau auxquels on a rattaché une élévation, sont utilisés comme données d'entrée à ANUDEM. Un modèle d'élévation est ainsi créé. Pour éliminer les anomalies de raccordement, les données de la BNDT des huit feuillets adjacents du SNRC, sont incluses comme données d'entrée à ANUDEM. Le long des frontières de l'Alaska et de la Colombie-Britannique, on utilise les données d'élévation existantes (1/63 360 USGS et 1/20 000 BC TRIM) pour atténuer les problèmes de raccordement. On utilise les polygones d'étendues d'eau auxquels on a rattaché une élévation, pour aplatir les surfaces d'étendues d'eau dans le modèle d'élévation. Les données d'élévation sont enregistrées en conformité avec les Spécifications de produit des données numériques d'élévation du Canada, Édition 2.0. L'inspection visuelle du relief par ombres portées permet d'identifier les erreurs. Les méthodes ont été développées par le Yukon Environment Information Management and Technology : le travail a été effectué à forfait.
    Date du processus:
      2005-04-01

Retour au haut

## Information sur l'organisation des données spatiales

Méthode de référence spatiale directe:
  Matriciel

Information sur les objets matriciels:
  Type d'objet matriciel:
    Grille matricielle
  Dénombrement des rangées:
    1201
  Dénombrement des colonnes:
    1201

Retour au haut

## Information de référence spatiale

Définition du système de coordonnées horizontales:
  Géographique:
    Résolution en latitude:
      0.75
    Résolution en longitude:
      0.75
    Unités des coordonnées géographiques:
      Secondes décimales
  Modèle géodésique:
    Nom du système de référence:
      Système de référence nord-américain de 1983
    Nom de l'ellipsoïde:
      Système de référence géodésique de 1980
    Demi-grand axe:
      6378137
    Dénominateur du rapport d'aplatissement:
      298.257222101

Définition du système de coordonnées verticales:
  Définition du système altimétrique:
    Nom du plan de référence altimétrique:
      Niveau moyen des mers (NMM)/Datum géodésique vertical canadien de 1928 (CVGD28)
    Résolution en altitude:
      1
    Unités de distance de l'altitude:
      Mètres
    Méthode de codage de l'altitude:
      Coordonnées implicites

Retour au haut

## Information sur l'entité et l'attribut

Description sommaire:
  Sommaire des entités et des attributs:
    Voir citation détaillée
  Citation détaillée sur l'entité et l'attribut:
    Données numériques d'élévation du Canada, niveau 1, Spécifications de produit, Édition 2.0, avril 2004

Retour au haut

## Information de distribution

Distributeur:
  Information sur le contact:
    Organisation contact primaire:
      Organisation contact:
        Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
      Personne contact:
        Soutien technique GéoBase
    Adresse du contact:
      Type d'adresse:
        Adresse postale et physique
      Adresse:
        2144, rue King Ouest, bureau 010
      Ville:
        Sherbrooke
      État ou province:
        Québec
      Code postal:
        J1J 2E8
      Pays:
        Canada
    Numéro de téléphone du contact:
      +01-819-564-4857 / 1-800-661-2638 (Gratuit : Canada et États-Unis)
    Télécopieur du contact:
      +01-819-564-5698
    Courriel du contact:
      SoutienGeoBase@RNCan.gc.ca
    Heures de service:
      8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 HNE

Responsabilité de distribution:
  L'utilisation des données est soumise aux conditions énoncées dans l'Entente d'utilisation sans restriction de GéoBase (http://www.geobase.ca - dans la section Données).

Processus de commande standard:
  Forme numérique:
    Information de transfert numérique:
      Nom du format:
        DNEC ASCII
      Technique de décompression des fichiers:
        Logiciel de compression WinZip
    Option de transfert numérique:
      Option en ligne:
        Information sur l'ordinateur du contact:
          Adresse réseau:
            Nom de la ressource réseau:
              Site FTP
  Frais:
    Gratuit

Retour au haut

## Information de référence sur les métadonnées

Date des métadonnées:
  2007-07-04

Contact pour les métadonnées:
  Information sur le contact:
    Organisation contact primaire:
      Organisation contact:
        Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Centre d'information topographique
      Personne contact:
        Soutien technique GéoBase
    Adresse du contact:
      Type d'adresse:
        Adresse postale et physique
      Adresse:
        2144, rue King Ouest, bureau 010
      Ville:
        Sherbrooke
      État ou province:
        Québec
      Code postal:
        J1J 2E8
      Pays:
        Canada
    Numéro de téléphone du contact:
      +01-819-564-4857 / 1-800-661-2638 (Gratuit : Canada et États-Unis)
    Télécopieur du contact:
      +01-819-564-5698
    Courriel du contact:
      SoutienGeoBase@RNCan.gc.ca
    Heures de service:
      8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 HNE

Nom des normes utilisées pour les métadonnées:
  Norme du contenu des métadonnées géospatiales numériques du FGDC

Version des normes des métadonnées:
  FGDC-STD-001-1998

Contraintes d'utilisation des métadonnées:
  Seul le fichier de métadonnées XML en version anglaise est valide selon le schéma XML (W3C) tel que défini par le FGDC (Federal Geographic Data Committee) (http://www.fgdc.gov). La version française du fichier de métadonnées XML ne respecte pas les domaines de valeurs, disponibles uniquement en anglais, de certains champs et n'existe donc que pour la présentation des informations.
  L'usager doit s'assurer de valider les métadonnées en utilisant le schéma XML du FGDC avec la version anglaise des métadonnées XML.